Dílčí část č. 4: Chodník ul. Jiráskova – pravá strana

Technický popis

Místo: ul. Jiráskova od křižovatky Jiráskova – Hybešova po křižovatku Jiráskova - Husova.

Délka chodníku: 204 m

Šířka chodníku: 1,2 m

Plocha: 245 m2

Počet vjezdů: 17

Plocha vjezdů v chodníku 62 m2

Plocha vjezdů od chodníku

k vozovce 127,5 m2

obrubníky zahradní 255 m

Celková plocha dlažby 434,5 m2

Předpokládané práce:

Výkop staré skladby chodníku, odvoz a likvidace výkopku a suti, vybudování podkladních nášlapných vrstev a obrubníku (osazují se pouze zahradní obrubníky, silniční zůstávají)

Skladba vrstev chodníku:

* Betonová zámková dlažba tvar „I“ (šedá) tl. 60 mm
* Lože z kam. drti 4/8 tl. 40 mm
* Štěrkodrť se zadrcením tl. 150 mm
* Geotextilie 300 g/m2
* Upravená a zhutněná pláň Edef.2 min = 30 MPa

Celkem tloušťka 250 mm

V případě, že nebude na pláni dosaženo Edef.2 min., bude provedena sanace aktivní zóny vrstvou z SC C8/10 v tl. 120 mm

Skladba vrstev vjezdů:

* Betonová zámková dlažba tvar „I“ (červená) tl. 80 mm
* Lože z kam drti 4/8 tl. 40 mm
* Směs stmelená cementem SC C5/6 tl. 120 mm
* Štěrkodrť tl. 150 mm
* Geotextilie 300 g/m2
* Upravená a zhutněná pláň Edef.2 min = 45 MPa

Celkem tloušťka 390 mm

Součástí ceny jsou veškeré práce související s provedením díla, včetně např. prořezu, případného dopravního značení, měření únosnosti pláně min. na 2 místech, zajištění bezpečnosti, zařízení staveniště apod. rekonstrukce bude prováděna za provozu.