Technické požadavky na ulici Nádražní:

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace (dále PD) v rozsahu pro územní a stavební řízení nebo sloučené územní a stavební řízení a realizaci stavby včetně inženýrské činnosti a získání příslušných územních a stavebních povolení, včetně zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy a dalších účastníků územního a stavebního řízení v  rozsahu dle zadávací dokumentace, jejích příloh a čestných prohlášení, a dle českých technických a uživatelských standardů a norem a obecně platných právních předpisů.

Jedná se o komunikaci v intravilánu obce Šlapanice. Z hlediska druhu se jedná o místní komunikaci. Je umístěna v obytné zóně, kde jsou po obou stranách umístěné řadové RD. Bude řešena od křižovatky Nádražní – Čechova po viadukt železniční tratě. Komunikace je obousměrná. Vzhledem k tomu, že komunikace je ve správě SÚS, nebude řešeno těleso vozovky, ale pouze chodníky, parkovací stání a zeleň. Předpokládaná zájmová plocha je cca 7700 m2.

Předmětem dokumentace je ulice Nádražní, je řešení efektivního návrhu vytvoření parkovacích stání, rekonstrukce chodníků respektování vstupů a vjezdů do obytných domů i umístění prvků zeleně a případného dopravního značení. V případě, že bude uchazeč navrhovat jakýkoliv mobiliář, musí být podle stávajícího manuálu města. Zadavatel připouští řešení pouze v klasickém způsobu oddělení komunikace od chodníků obrubníky. Komunikace jsou určeny pro automobilovou a pěší dopravu. Technické řešení rekonstrukce komunikace, chodníků, parkovacích stání pro umožnění kvalitnějšího využití celého prostoru pro majitele přilehlých rodinných domů. Je nutno řešit komplexně dopravu v pohybu i v klidu (parkování), které bude umožněno pouze na vyhrazených, stavebně upravených místech. Je nutno zachovat volnou průjezdnost jízdních pruhů v obou směrech. Dále je nutno respektovat stávající zdravou, vzrostlou zeleň.

Dílo bude obsahovat:

1. Studie komplexního řešení ulice Jungmannova (dopravní pruhy, chodníky, parkovací stání, VO, odvodnění apod.)
2. Dokumentace pro územní rozhodnutí
3. Dokumentace pro stavební povolení
4. Dokumentace pro realizaci stavby
5. Spolupráce při výběrovém řízení
6. Autorský dozor

Dokumentace musí být provedena podle platných požadavků projektovou dokumentaci dopravních staveb.

Projektant zajistí v rámci zakázky všechny potřebné doklady, zajistí geodetické zaměření (výškopis a polohopis) dotčené oblasti včetně zajištění katastrálních podkladů v digitální podobě, geologický průzkum (3 sondy s laboratoří). Projektant zajistí stanoviska o průběhu sítí v dané lokalitě. Projektant pro posouzení stávajících konstrukcí a základových poměrů provede sondy (požadavek min 3 sondy včetně zkoušky únosnosti vrstev, případně podloží). Dále v předstihu vytipuje problematická místa s ohledem na majetkoprávní vztahy (např. přesahy komunikací na cizí pozemky) tak, aby objednatel toto mohl majetkoprávně vyřešit. Případné další potřebné podklady.

V rámci těchto projektových prací bude řešeno rovněž odvodnění rekonstruovaných ploch.

Dále bude součástí PD řešení veřejného osvětlení.

Součástí dokumentace bude podrobný dílčí rozpočet se Soupisem prací a dodávek (výkazem výměr a slepý rozpočet). Dokumentace a výkazy výměr budou splňovat požadavky na dokumentaci dle zákona 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách a vyhlášky 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky n stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektová dokumentace je poptávána včetně zajištění inženýrské činnosti a získání příslušných stavebních povolení.

Projektová dokumentace bude zpracována dle českých technických a uživatelských standardů a norem a obecně platných právních předpisů.

Nedílnou součástí díla je i výkon inženýrské činnosti a projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy, dotčenými organizacemi, vlastníky pozemků a staveb, správci inženýrských sítí, včetně zapracování jejich požadavků do projektové dokumentace.

Součástí inženýrské činnosti je zajištění příslušného pravomocného stavebního povolení.

Veškeré další běžné práce, dodávky, služby, geodetické zaměření stavby, sondy, výkony, kterých je zapotřebí k zahájení, provedení a dokončení díla vč. poplatků, musí být obsaženy v ceně díla.

PD předpokládá povolování ve stupni ke stavebnímu řízení. Zadavatel požaduje konzultovat projektovou dokumentaci v předstihu na příslušném stavebním úřadě.

Zadavatel požaduje konzultovat PD minimálně 3x v průběhu postupu prací a 1x konzultovat rozpočet a to v místě zadavatele. Zadavatel poskytne součinnost při řešení případných majetkoprávních vztahů.